INSERTIONS POUR CAHIER DES CHARGES

Crochet de cavité HALFEN TEPLO
Crochet de cavité Halfen Teplo
 Le crochet de cavité composite HALFEN TEPLO est constitué de fibres de basalte pultrudées et d'une résine époxy. L'adhérence du crochet de cavité Halfen Teplo est garantie par une finition sablée. Chaque crochet de cavité est pourvu d'une casse goutte, afin d'éviter la transmission de l'eau dans le mur porteur. Le crochet de cavité Halfen Teplo peut être utilisé pour des cavités de 50 à 300 mm.

On prévoit 5 crochets de cavités par m². Les crochets de cavités doivent être répartis uniformément dans le mur, à l'exception du contour des ouvertures. Il faut prévoir des crochets de cavité supplémentaires à un taux de 1 pour 300 mm de hauteur autour d'une ouverture, et à coté des joints de dilatation verticaux, à 225 mm du bord.
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