BESTEKBESCHRIJVINGEN

HALFEN GEVELPLAATVERANKERINGEN

Halfen gevelplaatverankering - algemeen

De gevelpanelen kunnen volgens 2 principes verankerd worden aan de achterliggende draagstructuur. Enerzijds kan elk paneel onafhankelijk opgehangen worden, anderzijds kunnen panelen op elkaar gestapeld worden. De keuze tussen deze 2 principes wordt bepaald door de stabiliteit van de draagstructuur en de gevelpanelen. Tussen ruwbouw en gevelplaat wordt een spouw gecreëerd, die eventueel verlucht is en/of voorzien van een thermische isolatie. Alle verankeringen zijn in 3 richtingen regelbaar en vervaardigd uit roestvast staal 18/10/2,5 - Cr/Ni/Mo mat.nr. 1.4571. De ankers mogen de vormverandering van de platen, die optreedt ten gevolge van temperatuursschommelingen, geenszins belemmeren.   

Indien de panelen gestapeld worden, dienen ze onderaan en bovenaan tegen winddruk- en windzuigkrachten verankerd te worden, in functie van hun plaats in de gevel en de hoogte van het gebouw, overeenkomstig NBN B03-002. Bovendien dienen horizontale krachten ten gevolge van excentriciteiten ten opzichte van het oplegpunt opgenomen te worden. Deze lasten worden opgenomen door verstiftingen, windankers of afstoters, in functie van de toepassing. 

De onafhankelijke ophanging van de panelen kan, afhankelijk van de geometrie van het gevelpaneel en de achterliggende draagstructuur, op 3 manieren uitgevoerd worden:

· gevelpanelen worden aan de draagstructuur bevestigd met 2 gevelplaatankers van één en dezelfde belastingscategorie, die de verticale lasten opnemen. De horizontale lasten worden opgenomen door verstiftingen, windankers of afstoters.

· panelen met geïntegreerde dorpel worden op 2 hoekplaatankers geplaatst, die voorzien worden in de bovenzijde van de achterliggende betonstructuur. Deze ankers nemen de verticale lasten op en de horizontale lasten bovenaan de plaat. De horizontale lasten onderaan de plaat worden opgenomen door verstiftingen, windankers of afstoters.

· borstwerings- en dakrandpanelen met geringe hoogte worden aan de draagstructuur opgehangen door middel van borstwerings​ankers. 
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Gevelplaatankers
De verticale lasten van de gevelpanelen worden opgenomen door gevelplaatankers. Deze ankers zijn deels vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal met verhoogde staalkwaliteit S460. Afhankelijk van de mogelijkheid om verankeringen te kunnen instorten in de ruwbouw bestaan er 2 types van gevelplaatankers.

1) Met ingestorte ruwbouwdelen.
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In de ruwbouw wordt een draagarm met uitsparingselement voorzien, in het gevel​element een ophangbeugel met uitsparingselement. De draagarm bestaat uit 2 ​pa​rallelle, verticale hoekprofielen met halfronde uitsparing en 2 nagelgaten, gelast op een drukverdeelplaat. De ophangbeugel bestaat uit een hoekprofiel en een geprofileerd platstaal, waartussen het uitsparingselement geklemd wordt. Het hoekprofiel en het platstaal worden met elkaar verbonden door middel van 2 verankeringsdoken. De verankering in het beton wordt enerzijds gegarandeerd door deze verankeringsdoken, anderzijds door wapeningsstaven, die geplaatst dienen te worden doorheen openingen voorzien in bovengenoemd platstaal.

Bij de montage gebruikt men een montageplatstaal, dat in de ophangbeugel geschoven wordt en geblokkeerd wordt met de ​bijhorende vergrendelingsspil, nadat het uitsparingselement uit de ophangbeugel verwijderd is. Dit montageplatstaal bestaat uit een geperforeerd platstaal, waaraan een draadstang gelast is. Op het draadgedeelte van het montageplatstaal is een pendelstaaf met borgmoer gemonteerd en dit geheel wordt opgehangen in de draagarm. 

2) Met bevestigingsbout.
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In de ruwbouw wordt een verankeringsrail of bevestigingsbout voorzien, in het gevel​element een ophangbeugel met uitsparingselement. Deze ophangbeugel bestaat uit een hoekprofiel en een geprofileerd platstaal, waartussen het uitsparingselement geklemd wordt. Het hoekprofiel en het platstaal worden met elkaar verbonden door middel van 2 verankeringsdoken. De verankering in het beton wordt enerzijds ge​garandeerd door deze verankeringsdoken, anderzijds door wapeningsstaven, die ge​plaatst dienen te worden doorheen openingen voorzien in bovengenoemd platstaal. 

Bij de montage gebruikt men een montageplatstaal, dat in de ophangbeugel geschoven wordt en geblokkeerd wordt met de ​bijhorende vergrendelingsspil, nadat het uitsparingselement uit de ophangbeugel verwijderd is. Dit montageplatstaal bestaat uit een geperforeerd platstaal, waaraan een draadstang gelast is. Op het draadgedeelte van het montageplatstaal is een stijgbeugel gemonteerd en dit geheel wordt bevestigd aan de ruwbouw door de stijgbeugel aan de rail of bevestigingsbout te bevestigen.
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De verticale lasten en de horizontale lasten bovenaan de panelen met geïntegreerde dorpel worden opgenomen door 2 hoekplaatankers. Deze ankers bestaan uit een gladde staaf, die gedeeltelijk voorzien is van schroefdraad met een verkleinde spoed van 1,5 mm. Deze staaf wordt voorzien in het bovenvlak van de achterliggende ruwbouw, waarbij het draadgedeelte voldoende ver boven het betonvlak uitkomt. In de dorpel van het geprefabriceerde stuk worden 2 ronde uitsparingen voorzien. Voordat de elementen gemonteerd worden, wordt op dit draadgedeelte een draag​plaat met tapgat geschroefd en uitgelijnd. Hierop wordt de dorpel van de plaat geplaatst. Door de voorziene uitsparingen in de dorpel is een zijdelingse regeling en een diepteregeling mogelijk. De hoogteregeling gebeurt door de draagplaat te verdraaien op het draadgedeelte van de staaf. 

Om één van de twee staven wordt een elastische omhulling geplaatst, die de thermische uitzetting van het betonelement vanuit het vaste punt mogelijk maakt. De beide openingen om de staven worden met een speciale krimpvrije mortel dichtgemaakt.

Borstweringsankers
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Het resulterende moment uit eigengewicht, excentrische plaatsing, windlast en borstweringsdruk wordt opgenomen door minstens 2 borstweringsankers per ​paneel. Deze borstweringsankers bestaan uit een omegaprofiel in roestvast staal, waaraan 4 wapeningsstaven in wapeningsstaal BE500 gelast zijn, waarmee ze in het geprefabriceerd element worden ingestort. Het omegaprofiel wordt op de ruwbouw bevestigd door middel van een verankeringsrail (zijdelingse regeling) of een bevestigingsbout. Een langwerpig gerasterd gat aan het uiteinde van het omega​profiel laat een diepteregeling van 2 cm toe. Een hoogteregelbout, op 5 cm van de ruwbouwrand, wordt afgesteld op een drukverdeelplaat en laat toe de verticale stand van het borstweringsanker te regelen. 

Indien het borstweringsanker achteraf wordt ingegoten in de vloerafwerking, ​dienen op de zijkanten van het omegaprofiel 2 elastomeerstrippen gekleefd te worden, ​teneinde de thermische uitzetting van het element niet te belemmeren.

Verstiftingen
[image: image7.png]


Voor de overdracht van de horizontale krachten van de bovenhangende plaat in de onderhangende plaat worden verstiftingen toegepast. Deze zijn opgebouwd uit een ovale PVC huls, een ronde PVC huls met licht conische binnenkant en een roestvast stalen, gladde stift. De ovale huls wordt voorzien in de bovenzijde van de onder​hangende plaat, de ronde huls in de onderzijde van de bovenhangende plaat. De stift wordt bij de montage in de ronde huls gestoken. 
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De verstifting mag geenszins de verticale dilatatie van de onderhangende plaat belemmeren. Hiertoe is het belangrijk een gladde stift te gebruiken en ervoor te ​zorgen dat de ovale mortelhuls onder de stift elastische opgevuld is. De rest van deze huls dient met krimpvrije mortel te worden opgevuld. Bij de montage van de boven​hangende plaat worden de stiften in de opgevulde hulzen van de onderhangende platen geleid. 

Afstoters
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Voor de overdracht van de horizontale drukkrachten naar de achterliggende draagstructuur worden afstoters gebruikt. Deze bestaan uit een regelbout en een drukhuls. De regelbout is een zeskantbout met vergrootte kop, die steunt tegen de ruwbouw en die zorgt voor een verbeterde drukverdeling in het beton. De drukhuls bestaat uit een drukverdeelplaat met centrisch getapt gat en een opgelaste ronde huls met verwijd uiteinde. De huls wordt in het gevelpaneel ingestort, waarbij de drukverdeelplaat gelijk komt met de rug van het paneel.
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Doordat de gevormde afschuifconus in het beton gevormd wordt direct na de drukverdeelplaat, dus over de volledige dikte van de plaat, is de drukhuls in staat grote drukkrachten in het beton te verdelen.

Windankers
Voor de overdracht van de horizontale druk- en trekkrachten naar de achterliggende draagstructuur worden windankers gebruikt. Afhankelijk van de toepassing zijn hiervoor 3 mogelijkheden.

1) Windanker tussen 2 parallelle vlakken.

Dit windanker is opgebouwd uit een afstoter waarop een verankerings​plaatje ​gemon​teerd wordt, dat door middel van een bevesti​gingsbout of veranke​rings​​rail met bijhorende hamerkopbout aan de ruwbouw bevestigd wordt.
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De afstoters bestaan uit een regelbout en een drukhuls. De regelbout is een zeskantbout met vergrootte kop, die steunt tegen de ruwbouw en die zorgt voor een verbeterde drukverdeling in het beton. De drukhuls bestaat uit een drukverdeelplaat met centrisch getapt gat en een opgelaste ronde huls met verwijd uiteinde, dat zorgt voor de opname van de optredende trekkrachten. De huls wordt in het gevelpaneel inge​stort, waarbij de drukverdeelplaat gelijk komt met de rug van het paneel. Doordat de gevormde afschuifconus in het beton gevormd wordt direct na de drukverdeelplaat, dus over de volledige dikte van de plaat, is de drukhuls in staat grote drukkrachten in het beton te verdelen. 

Het verankeringsplaatje is een platstaal dat voorzien is van een rond gat, een slipgat en een aangelaste gladde, ronde staaf. Bij de montage wordt het plaatje op de regelbout gehangen door middel van het rond gat. Doorheen het slipgat wordt het plaatje bevestigd aan de ruwbouw. Het ronde staafje voorkomt schuine plaatsing van het plaatje.
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2) Windanker tussen 2 loodrechte vlakken.

Dit bestaat uit een verankeringsrail die ingestort wordt in het gevelpaneel en een tweede verankeringsrail of een bevestigingsbout die wordt ingestort in de ruwbouw. Beide bevestigingen worden onderling verbonden door middel van een platstaal ​of – voor grotere lasten en/of spouwen – een U-profiel, telkens met gerasterd slipgat en ingelaste hamerkopbout met voorgemonteerde moer en sluitring. Doorheen het ​gerasterd slipgat wordt het platstaal in de verankeringsrail bevestigd met een bij​horende hamerkopbout. 

3) Windanker voor montage doorheen de gevelplaat.
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Deze worden gebruikt indien de spouw ter plaatse van de verankering niet bereikbaar is en men doorheen de gevelplaat dient te bevestigen. Ze worden chemisch verankerd in de ruwbouw door middel van een draadstang en een chemische mortel. De ​verankering in de geprefabriceerde plaat gebeurt door middel van hetzij een kunststof huls, hetzij een verankeringsplaat met centrische doorboring. Deze kunststofhuls of verankeringsplaat worden centraal ingestort in de gevelplaat.De spouwbreedte wordt geregeld hetzij door middel van kunststof tussenstukken, hetzij door middel van een getapte fixeerplaat.
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