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Halfen Teplo spouwhaak
Halfen Teplo spouwhaak

De Halfen Teplo composiet spouwhaak is samengesteld uit gepultrudeerde basaltvezels en een epoxyhars. De hechting van de Halfen Teplo spouwhaak wordt gegarandeerd door een zandafwerkingslaag. Iedere spouwhaak is tevens voorzien van een druipring. De Halfen Teplo spouwhaken kunnen gebruikt worden voor spouwen van 50 tot 300mm. (grotere spouwmaten op aanvraag). 

Spouwhaken worden a rato van 5 stuks per m² gestoken. Spouwhaken dienen gelijkmatig verdeeld te worden over de muur, behalve rondom openingen. Naast openingen en verticale dilatatievoegen dienen er op 225mm van de rand aanvullende spouwhaken te voorzien worden a rato van 1 per 300mm.
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HALFEN FRIMEDA  N.V
Tel.: +32 (0)3-658 07 20


BORKELSTRAAT 131
Fax.: +32 (0)3-658 15 33



B – 2900 Schoten
E-mail: info@halfen.be



